
**Арочный металлодетектор Garrett MS 3500**



Массивный металлодетектор для жестких условий эксплуатации [в тюрьмах, психиатрических больницах, исправительных колониях, стадионах и т.п.). Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу.

- Обшивка из усиленных алюминиевых листов и водозащищенность позволяет противостоять взлому и погодным условиям.  
- Надежное однородное обнаружение металла по всему внутреннему объему арки.  
- Обнаруживает любой тип оружия из цветных и не цветных металлов [включая Glock 7).  
- Светодиодный индикатор уровня сигнала и тревоги, защищенный слоем плексигласа.  
- Обеспечивает безопасность с минимальным обслуживанием.

Описание и спецификация

* 20 стандартных программ для любых условий работы [аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.).
* 200 уровней чувствительности для каждой программы.
* Постоянное отображение состояния работы на дисплее.
* Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы.
* Тест автодиагностики.
* Все материалы, из которых изготовлен металлодетектор, не поддаются неблагоприятному воздействию погодных факторов.
* Энергонезависимая память для сохранения установок
* Низковольтовые выходы управления внешними устройствами
* Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы.
* Защищенный жидкокристаллический дисплей и переставляемая клавиатура.
* Световая и звуковая индикация.

|  |  |
| --- | --- |
| **Питание** | 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт |
| **Рабочая частота** | менее 7 kHz |
| **Рабочие температуры** | от -20 до +70 °С |
| **Влажность** | до 95% без прямого конденсата |
| **Вес** | 93,5 кг |
| **Внешние размеры** | 1.3x2.3x0.5 м |
| **Внутренние размеры** | 0.76x2x0.5 м |