**Арочный металлодетектор Garrett MT 5500**



Двухзонный арочный ме-таллодетектор с микропроцессорным управлением. Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу

- Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм
- Имеет специальную схему защиты от помех мониторов и оргтехники
- Исключает взаимную маски ровку нескольких металлических предметов с противоположными магнитными свойствами
- Индицирует сторону обнаружения металлического предмета [левая, правая, центр)
- Обладает более равномерной чувствительностью благодаря использованию двух пар приемо-передающих катушек
- Современный дизайн, практичное покрытие панелей - Возможность работы в широком спектре температур

**Описание и спецификация**

* 20 стандартных программ для различных условий работы [аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.)
* 200 уровней чувствительности для каждой программы
* Индикация стороны обнаружения [левая, правая, центр)
* Постоянное отображение состояния работы на дисплее
* Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы
* Тест автодиагностики
* Счетчик количества проходов на ИК-барьере
* Энергонезависимая память для сохранения установок
* Низковольтовые выходы управления внешними устройствами
* Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы
* Жидкокристаллический дисплей и клавиатура
* Световая и звуковая индикация

|  |  |
| --- | --- |
| **Питание** | 100-240 В, 50/60 Гц, 58т |
| **Рабочие температуры** | от -20 до +70 °С |
| **Влажность** | до 95% |
| **Рекомендуемая пропускная способность чел/мин** | 60 |
| **Вес** | 52 кг |
| **Внешние размеры** | 0.9x2.2x0.57 м |
| **Внутренние размеры** | 0.76x2x0.57 м |