**Аксессуары для арочных металлодетекторов GARRETT**

**(PD 6500i, MT 5500, CS 5000,MS 3500)**



Модуль CMA позволяет вести работу дистанционно. Может осуществлять работу как через сеть так и через персональный компьютер. Для более эффективного результата внутренняя карта памяти устройства, запишет Ваши последние установки, сигналы тревоги и динамику движения людей через металлодетектор.



Портативная панель управления с зоной индикации. Диапазон работы 50 метров от металлодетектора. Совместима для работы с PD6500i



Портативная панель управления. Совместима для работы с моделями МТ5500, MS3500, CS5000



Модуль резервного питания.

Позволяет продлить работу металлодетектора. PD 6500i до 10 часов,

MT 5500 до 20 часов, CS 5000 иMS 3500 до 20 часов работы



Выкрутка. Используется для сборки металлодетекторов компании Garrett.



Колесики для удобной транспортировки металлодетектора

Стабилизатор устойчивости для модели MS 3500



Шнур-перемычка. Позволяет увеличить число приходящих людей через металлодетектор, будучи подключеным к тому же источнику питания что и металлодетектор.



Стабилизатор устойчивости для моделей PD 6500i, MT 5500, CS 5000



Набор креплений для устойчивости металлодетектора (4 шт).